|  |  |
| --- | --- |
|  **SKB041-2** |   Тележка-каталкапозволяет перевозить больных быстро и с комфортом. Основа ложе из алюминия (A380.2). Поверхность ложе и боковые ограждения изготовлены из надежного и твердого РР инженерного пластика. Гидравлическая регулировка высоты. |
| **Технические характеристики:** |
| Размеры, мм | 1930\*700\*630/930 |