|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SKB041-2** | Тележка-каталкапозволяет перевозить больных быстро и с комфортом. Основа ложе из алюминия (A380.2). Поверхность ложе и боковые ограждения изготовлены из надежного и твердого РР инженерного пластика. Гидравлическая регулировка высоты. | |
| **Технические характеристики:** | | |
| Размеры, мм | | 1930\*700\*630/930 |