|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SKB041-1** | Тележка-каталка позволяет перевозить больных быстро и с комфортом. Основа ложе из алюминия (A380.2). Поверхность ложе и боковые ограждения изготовлены из надежного и твердого РР инженерного пластика.С помощью рукояток можно регулировать высоту. | |
| **Технические характеристики:** | | |
| Размеры, мм | | 1930\*640\*500/900 |